| 硬件类别                 | 品牌型号                              | 关键参数                                                                                          | 参考价格（元） | 选型理由                                                                                                                                              | 备注                                                                   |
| :------------------- | :-------------------------------- | :-------------------------------------------------------------------------------------------- | :------ | :------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | :------------------------------------------------------------------- |
| **中央处理器（CPU）**       | AMD 锐龙7 Ryzen7 9700X 散片           | 8核16线程 / 基频3.8GHz 睿频5.5GHz / AM5接口 / 32MB三级缓存 / 65W TDP / Zen5架构 / 4nm制程                      |         | **选型理由**：Zen5架构单核性能大幅提升，8核16线程平衡游戏与创作需求，5.5GHz高睿频加速3D建模响应与代码编译，65W低功耗设计散热压力小，AM5平台支持未来升级，性价比优于同档位Intel处理器。                                        | 散片无原装散热器，需另配水冷；65W TDP实际功耗解锁后可达120W+                                 |
| **主板**               | 华硕 B850M AYW GAMING WIFI 哎呦喂      | AMD B850芯片组 / AM5接口 / 8+2+1相供电 / DDR5内存插槽 / 2×M.2 NVMe接口 / 1×PCIe 4.0 x16显卡插槽 / 内置Wi-Fi 6无线网卡 |         | **选型理由**：B850芯片组完美支持Ryzen 9000系列，8+2+1相供电稳定支撑9700X功耗，DDR5内存支持高频扩展，双M.2接口满足高速存储需求，内置Wi-Fi 6省去额外网卡开支，M-ATX板型兼容主流机箱，华硕BIOS易用性佳。                      | "哎呦喂"为电商特供版，功能与标准版一致，性价比更高                                           |
| **内存（RAM）**          | 金百达 32G(16×2)6000 C30 银爵 海力士M-die | 32GB总容量（16GB×2双通道）/ DDR5接口 / 6000MHz频率 / CL30时序 / 海力士M-die颗粒 / 银色散热马甲                         |         | **选型理由**：32GB双通道满足3D建模场景缓存、视频剪辑时间线预览、大数据内存计算需求；DDR5-6000高频匹配AMD甜点频率（FLCK 1:1），CL30低时序提升响应速度；海力士M-die颗粒超频潜力大，银色马甲匹配黑色主题。                           | AMD平台建议开启EXPO至6000MHz，可手动优化至6400MHz if体质允许                           |
| **存储设备 - 固态硬盘（SSD）** | 联想拯救者 2TB S7000                   | 2TB容量 / M.2 2280接口 / NVMe PCIe 4.0×4 / 顺序读5000-5999MB/s 写4500MB/s / 3D TLC颗粒                  |         | **选型理由**：PCIe 4.0高速读写大幅缩短3D工程文件加载、4K视频素材拖拽、大型IDE启动时间；2TB容量容纳系统、Adobe全家桶、常用工程文件；联想拯救者系列温控稳定，高负载不掉速，五年质保售后无忧。                                       | 建议作为系统盘+软件盘，分区建议C盘500GB剩余存工程                                         |
| **存储设备 - 机械硬盘（HDD）** | （未配置）                             | -                                                                                             |         | -                                                                                                                                                 | 现在机械真的不好用，不如加点钱上固态                                              |
| **显卡（GPU）**          | 电竞叛客 RTX 5060Ti X3W 8GB           | 8GB GDDR7显存 / 128bit位宽 / PCIe 4.0×16接口 / 三风扇散热 / 支持DLSS 4 / 支持CUDA加速 / 支持NVENC编码              |         | **选型理由**：RTX 5060Ti新一代架构CUDA核心加速3D渲染（Blender/3ds Max）、NVENC编码加速视频导出（Premiere）、Tensor Core辅助AI计算；8GB GDDR7显存应对2K分辨率3D场景与中等复杂度特效合成；三风扇散热保障长时间渲染稳定性。 | 5060Ti为推测型号，实际规格以官方发布为准；128bit位宽在高分辨率下可能受限                           |
| **电源（PSU）**          | 金河田 白金A+850W 黑色                   | 额定功率850W / 80Plus白金认证（92%+效率）/ 全模组设计 / +12V单路输出 / ATX 3.0兼容 / 全日系电容 / 五年质保                    |         | **选型理由**：850W功率覆盖9700X（120W PBO）+ RTX 5060Ti（约180W）+ 大幅余量，白金认证高效节能降低长期电费，全模组黑色扁线便于G63机箱走线理线，ATX 3.0标准支持未来显卡升级，日系电容保障稳定性与寿命。                       | 功率余量充足，未来可升级至RTX 5070/5080级别无需换电源                                    |
| **机箱**               | 航嘉 G63 战戟 黑色                      | 中塔M-ATX版型 / 支持顶置360水冷 / 支持风冷限高165mm / 支持显卡限长350mm / 下置电源仓 / 5.8kg净重 / 黑色外观                    |         | **选型理由**：中塔设计空间充裕兼容B850M主板，顶置360冷排位压制9700X（即使PBO解锁也够用），165mm风冷限高备用方案灵活，350mm显卡限长兼容三风扇高端卡，下置电源独立散热，黑色外观沉稳专业适合办公环境。                                 | 相比S960海景房更侧重散热与实用性，侧板非玻璃更安全便携                                        |
| **散热器**              | 钛钽 SJ-A080 360BK ARGB 双平台         | 360mm冷排 / 三把120mm ARGB风扇 / 水泵转速2800RPM / 支持AM5/Intel双平台扣具 / 铜底微水道 / 黑色外观                      |         | **选型理由**：360水冷规模应对9700X PBO解锁后高功耗（渲染/编译满载），2800RPM高扬程水泵保障流量，铜底微水道提升导热效率；黑色外观匹配G63机箱ARGB风扇可关闭保持低调，双平台扣具未来升级Intel平台无需换散热。                           | 顶置安装时冷排风扇向上吹风（出风），建议前部或底部补充进风风扇                                      |
| **显示器**              | HKC 23.8英寸 240Hz高刷 FastIPS 小金刚    | 23.8英寸FastIPS面板 / 1920×1080分辨率 / 240Hz刷新率 / 1ms MPRT响应 / HDR400认证 / 16:9比例                    |         | **选型理由**：240Hz高刷满足日常流畅操作与FPS游戏需求，FastIPS面板响应速度优于VA，1ms低拖影；HDR400提升视频剪辑动态范围观察；1080P分辨率在23.8英寸下PPI尚可，显卡负载轻利于3D渲染优先保证流畅。                             | **专业设计建议升级**：Adobe工作建议优先27英寸2K IPS（如LG 27GP850），色准与可视角度更优，此显示器偏向电竞定位 |
| **键盘**               | 迈从 G87                            | 87键紧凑布局 / 机械轴体（推测红轴/茶轴）/ 有线/无线三模连接 / RGB背光 / 热插拔设计 / Gasket结构                                 |         | **选型理由**：87键紧凑布局节省桌面空间，保留功能键区方便编程快捷键；三模连接灵活切换多设备，热插拔设计可更换轴体定制手感，Gasket结构软弹手感减少长时间码字疲劳，RGB可关闭保持办公低调。                                               | 建议确认轴体类型，编程推荐红轴/快银轴线性手感，避免青轴噪音                                       |
| **鼠标**               | 罗技 G102 LIGHTSYNC 有线 RGB          | 有线USB连接 / 8000DPI光学传感器 / 6个可编程按键 / LIGHTSYNC RGB灯效 / 对称设计 / 85g轻量化                            |         | **选型理由**：罗技G系列经典入门款，8000DPI满足1080P/2K分辨率精准操作，对称设计左右手通用，6键可编程设置Adobe快捷键（如PS画笔/撤销），有线连接零延迟零丢包适合专业工作，轻量化设计长时间使用不累手。                                  | 建议DPI设置至1600-3200区间，编程/设计工作平衡精度与效率                                   |
| **机箱风扇**             | 玩嘉 棱镜四代PRO 正向 ×3                  | 120mm ARGB风扇 / 正向进风设计 / 液压轴承 / 静音设计 / 支持主板神光同步                                                |         | **选型理由**：3把补充机箱风道（建议底部或前部进风），与钛钽水冷构建完整风道（下/前进上出后出），正向设计确保进风量，ARGB灯效可关闭保持办公低调，液压轴承静音不干扰工作。                                                         | 建议安装位置：底部2把进风+后部1把出风，或前部3把进风                                         |
| **耳机/其他**            | （未配置独立耳机）                         | -                                                                                             |         | -                                                                                                                                                 | 没有音响就只能插耳机用，不过现在谁家里还没副耳机了，就不加进去了                                       |
